**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

***1.1. Giới thiệu chung về gói thầu***

Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư tổng hợp chịu hoá chất phục vụ sản xuất hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm Chi nhánh Ven biển của Trung tâm Chuyển giao công nghệ mới”

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ mới, địa chỉ: Số 20, đường Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Chủ đầu tư: Trung tâm chuyển giao Công nghệ mới

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

***1.2. Yêu cầu về kỹ thuật***

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:*

*a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Đúng về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa của nhà sản xuất, cần có giấy chứng nhận chất lượng của nhà xản xuất.*

*b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:*

| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **ĐVT** | **Khối lượng** | **Tiêu chuẩn kỹ thuật** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Mặt bàn tổng hợp chịu hóa chất** Kt : ( 1200 x 1000 x 30 )mm | tấm | 104 | Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp dày 30mm chịu hoá chất và dung môi hữu cơ, không bị trầy xước, bong tróc, biến màu do ma sát (màu xám ). - Thành phần hỗn hợp đá nhân tạo kết dính và trên bề mặt phủ lớp keo hai thành phần dày 3mm, bề mặt phẳng trơn bóng chịu các loại hóa chất. - Bề mặt chịu hóa chất: Chịu HCL 37%, Chịu HF 40%, Chịu HNO3 65%, Chịu Phenol 90%, Chịu H3PO4 85%, Chịu NH4OH 25%, Chịu H2O2 3%, Chịu FORMANDEHYDE 37%, chịu H2SO4 98% không biến màu, bong tróc bề mặt. - Chịu được tải trọng cho phép 500kg/m2 khi đặt lên khung chân bàn inox hộp. - Xung quanh cạnh bề mặt thao tác bo góc R5. |
| 2 | **Mặt bàn tổng hợp chịu hóa chất** Kt : ( 1500 x 1000 x 30 )mm | tấm | 9 | Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp dày 30mm chịu hoá chất và dung môi hữu cơ, không bị trầy xước, bong tróc, biến màu do ma sát (màu xám ). - Thành phần hỗn hợp đá nhân tạo kết dính và trên bề mặt phủ lớp keo hai thành phần dày 3mm, bề mặt phẳng trơn bóng chịu các loại hóa chất. - Bề mặt chịu hóa chất: Chịu HCL 37%, Chịu HF 40%, Chịu HNO3 65%, Chịu Phenol 90%, Chịu H3PO4 85%, Chịu NH4OH 25%, Chịu H2O2 3%, Chịu FORMANDEHYDE 37%, chịu H2SO4 98% không biến màu, bong tróc bề mặt. - Chịu được tải trọng cho phép 500kg/m2 khi đặt lên khung chân bàn inox hộp. - Xung quanh cạnh bề mặt thao tác bo góc R5. |

***1.3. Các yêu cầu khác:***

Giao hàng và bốc xếp vào kho tại địa chỉ : Số 20, đường Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP. HCM.

Mục 2. Bản vẽ: *Không có bản vẽ*

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Khi giao hàng, kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì, hạn sử dụng và tài liệu của nhà sản xuất đi kèm hàng hoá.